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ABSTRAK
Terminal penumpang merupakan sarana transportasi jalan untuk menurunkan dan menaikan penumpang. Untuk menentukan fasilitas parkir pada suatu lokasi diperlukan suatu standar kebutuhan parkir yang baik agar ruang parkir yang disediakan dapat menampung kendaraan. Maka kesimpulannya adalah Kondisi eksisting dan Karakteristik Parkir Terminal Langgur, ruang parkir mobil pada saat hari puncak tidak dapat menampung permintaan parkir. Untuk Sepeda Motor Volume parkir dalam 1 jam (10.30 – 11.00) jam survei adalah 31 kendaraan, akumulasi tertinggi adalah 29 kend/jam, durasi parkir sebesar 0,47 jam/kend, tingkat penggunaan terbesar yaitu 092% dalam durasi waktu 1 jam (6.30 – 7.00), kapasitas parkir maksimum 913 kendaraan/jam, indeks parkir maksimum dengan prosentase 0,92. Hal ini menunjukkan bahwa ruang parkir mootor pada saat hari puncak tidak  dapat menampung permintaan parkir. Penataan ruang parkir dapat diatur dengan memberi jarak ukuran petak parkir sesuai dengan Satuan Ruang Parkir (SRP). Untuk parkir sepeda motor        dengan ukuran ruang parkir 0,75 x  2,00 m membutuhkan luas lahan parkir sebesar 1409,8 m2. Sedangkan untuk mobil dengan ukuran ruang parkir 2,5 x 5,00 m membutuhkan luas lahan parkir sebesar 750.5 m2.

Kata Kunci: Terminal, Ruang Parkir, Makulu Tenggara

ABSTRACT
The passenger terminal is a means of road transportation for dropping off and picking up passengers. To determine parking facilities at a location, a good standard of parking requirements is needed so that the parking space provided can accommodate vehicles. So the conclusion is that the existing conditions and parking characteristics of Langgur Terminal, car parking spaces during peak days cannot accommodate parking demand. For motorbikes, the parking volume in 1 hour (10.30 – 11.00) during the survey was 31 vehicles, the highest accumulation was 29 vehicles/hour, the parking duration was 0.47 hours/hour, the highest usage rate was 092% in the duration of 1 hour (6.30 – 7.00), maximum parking capacity of 913 vehicles/hour, maximum parking index with a percentage of 0.92. This shows that motorbike parking spaces during peak days cannot accommodate parking demand. The arrangement of parking spaces can be arranged by spacing the sizes of parking lots according to the Parking Space Unit (SRP). To park motorbikes with a parking space size of 0.75 x 2.00 m, a parking area of 1409.8 m2 is required. Meanwhile, a car with a parking space size of 2.5 x 5.00 m requires a parking area of 750.5 m2.
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PENDAHULUAN
Latar Belakang
Transportasi memiliki peran penting dan strategis dalam pembangunan. Oleh karena itu, Transportasi merupakan salah satu elemen penting dari suatu daerah perkotaan. Fasilitas transportasi memiliki posisi khusus dalam suatu kegiataan perencanaan kota. Pertumbuhan ekonomi wilayah selalu dikaitkan dengan aktivitas masyarakat yang semakin bertambah. Aktivitas              masyarakat tersebut akan membentuk suatu pola pergerakan yang berkaitan dengan mobilitas masyarakat. Besarnya tingkat pergerakan masyarakat harus di tunjang oleh sarana dan prasarana transportasi yang memadai (Anang Bakhtiar 2018).
Identifikasi Masalah
Dari hasil studi yang dilakukan dapat diidentifkasi berbagai permasalahan                                                                                                       sebagai berikut:
1. [bookmark: _Hlk149554628]Kapasitas ruang parkir di terminal Langgur Kabupaten Maluku Tenggara tidak memenuhi syarat sesuai dengan pedoman perencanaan dan pengoperasian  fasilitas parkir Direktorat Jendral Perhubungan Darat Tahun 2015.
2. Volume kendaraan yang parkir di Terminal Langgur Kabupaten Maluku Tenggara tidak mencukupi kapasitas yang dimiliki.
3. Kebutuhan Ruang Parkir di Terminal Langgur Kabupaten Maluku Tenggara yang tidak memenuhi syarat sesuai dengan pedoman perencanaan dan pengoperasian fasilitas     parkir Direktur Jendral Perhubungan Darat Tahun 2015.
4. Penetaan Parkir Kendaraan yang tidak beraturan di Terminal Langgur.
Rumusan Masalah
Dari hasil identifikasi masalah diatas maka rumusan masalah sebagai  berikut :
1. Kapasitas ruang parkir di terminal Langgur Kabupaten Maluku Tenggara tidak memenuhi syarat sesuai dengan pedoman perencanaan dan pengoperasian fasilitas parkir Direktorat Jendral Perhubungan Darat Tahun 2015.
2. Volume kendaraan yang parkir di Terminal Langgur Kabupaten Maluku Tenggara tidakmencukupi kapasitas yang dimiliki.
3. Kebutuhan Ruang Parkir di Terminal Langgur Kabupaten Maluku Tenggara yang tidak memenuhi syarat sesuai dengan pedoman perencanaan dan pengoperasian fasilitas parkir Direktur Jendral Perhubungan Darat Tahun 2015.
4. Penetaan Parkir Kendaraan yang tidak beraturan di Terminal Langgur.
TINJAUAN PUSTAKA
Terminal adalah suatu fasilitas yang sangat kompleks. Banyak kegiatan tertentu yang dilakukan, terkadang secara bersamaan dan terkadang secara paralel dan sering terjadi kemacetan yang stokastik, ia tidak dapat diselesaikan  tanpa mengkaitkan berbagai variasi dalam volume kedatangan atau waktu yang dibutuhkan untuk memproses kendaraan, penumpang dan barang (Edward K. Morlok. 1991).
METODE PENELITIAN
Lokasi Penelitian
Lokasi Pengambilan data bertempat di Jl. Yusudarso, Kab. Maluku Tenggar, Proovinsi Maluku. Luas wilayah Kabupaten ini adalah 222,2 km² dan memiliki populasi sebanyak 155,140 jiwa pada tahun 2022 dengan kepadatan 694 jiwa km2. Tahap Pengumpulan, Data Dari penelitian tugas akhir ini data yang digunakan merupakan data primer. Data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari pihak pengelolah parkir meliputi denah terminal, luas lahan parkir dan kapasitasnya (jumlah petak parkir).
Metode Penegempulan Data
Metode pengumpulan data yang di lakukan sebagai berikut :
1. Studi kapasitas parkir terminal langgur mencakup pengukuran langsung terhadap luas areal parkir yang tersedia.
2. Pencatatan nomor plat kendaraan
Data yang diamati adalah plat nomor dan jenis kendaraan yang masuk maupun yang keluar areal parkir pada setiap interval tertentu. Sebelum jam penelitian, terlebih dahulu dihitung jumlah kendaraan yang sudah parkir baik mobil maupun sepeda motor.
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Gambar 1 Flowchart Penyelesaian Penelitian
(Sumber : Hasil Penilitian, 2023)



HASIL DAN PEMBAHASAN
Perhitungan Akumulasi Parkir Untuk Mobil dan Motor Pada Hari Kerja
Tabel 1 Akumulasi Parkir Mobil dan Motor Pada Hari Kerja

	No.
	Waktu Pengamatan
	Akumulasi Parkir Kendaraan

	
	
	

	
	
	Senin
	Selasa
	Rabu
	Kamis
	Jumat

	
	
	Mobil
	Motor
	Mobil
	Motor
	Mobil
	Motor
	Mobil
	Motor
	Mobil
	Motor

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Sebelum jam 06.00
	10
	8
	9
	10
	11
	14
	12
	10
	10
	7

	2
	06.00 - 06.30
	12
	18
	11
	7
	16
	19
	13
	16
	18
	11

	3
	06.30 - 07.00
	16
	15
	10
	9
	14
	22
	9
	15
	23
	7

	4
	07.00 - 07.30
	17
	7
	13
	13
	12
	16
	11
	11
	12
	4

	5
	07.30 - 08.00
	12
	10
	10
	6
	8
	17
	11
	10
	10
	5

	6
	08.00 - 08.30
	13
	8
	6
	8
	8
	13
	11
	22
	11
	6

	7
	08.30 - 09.00
	15
	11
	11
	6
	11
	17
	13
	11
	8
	2

	8
	09.00 - 09.30
	11
	14
	7
	16
	10
	11
	18
	10
	12
	10

	9
	09.30 - 10.00
	12
	19
	7
	16
	12
	13
	14
	20
	7
	11

	10
	10.00 - 10.30
	12
	19
	8
	14
	10
	12
	14
	19
	9
	15

	11
	10.30 - 11.00
	10
	9
	11
	21
	13
	29
	13
	11
	18
	12

	12
	11.00 - 11.30
	12
	15
	11
	14
	10
	19
	8
	14
	4
	12

	13
	11.30 - 12.00
	6
	3
	14
	13
	9
	19
	16
	10
	15
	14

	14
	12.00 - 12.30
	18
	15
	11
	6
	12
	12
	10
	14
	12
	2

	15
	12.30 - 13.00
	7
	14
	5
	2
	6
	16
	12
	15
	9
	3

	16
	13.00 - 13.30
	9
	11
	17
	4
	5
	5
	14
	9
	16
	6

	17
	13.30 - 14.00
	6
	6
	9
	7
	13
	7
	13
	5
	13
	8

	18
	14.00 - 14.30
	6
	7
	12
	9
	12
	20
	8
	13
	11
	6

	19
	14.30 - 15.00
	6
	5
	15
	10
	10
	18
	10
	10
	12
	9

	20
	15.00 -15.30
	8
	10
	11
	9
	9
	14
	13
	14
	11
	0

	21
	15.30 - 16.00
	8
	10
	10
	10
	15
	15
	5
	3
	14
	12

	22
	16.00 - 16.30
	7
	7
	12
	12
	7
	19
	13
	11
	13
	8

	23
	16.30 - 17.00
	10
	9
	6
	12
	6
	15
	12
	7
	10
	8

	24
	17.00 - 17.30
	9
	2
	8
	11
	10
	13
	10
	11
	9
	10

	25
	17.30 - 18.00
	10
	7
	11
	21
	6
	14
	10
	1
	13
	10

	26
	18.00 - 18.30
	13
	3
	11
	7
	10
	12
	16
	7
	10
	10

	27
	18.30 - 19.00
	15
	6
	6
	4
	11
	12
	12
	2
	10
	9

	28
	19.00 - 19.30
	7
	7
	7
	9
	12
	12
	11
	7
	10
	6

	29
	19.30 - 20.00
	11
	6
	6
	8
	12
	11
	11
	1
	9
	3

	30
	20.00 - 20.30
	9
	1
	8
	9
	10
	13
	11
	8
	7
	6

	31
	20.30 - 21.00
	9
	7
	38
	9
	10
	13
	11
	9
	9
	6

	Jumlah

	316
	281
	322
	302
	309
	448
	353
	316
	345
	231

	Jumlah Total
	597
	624
	757
	669
	576





[bookmark: _Toc149532501][bookmark: _Toc149533626]















Gambar 2 Grafik Indeks Parkir Mobil Pada Hari Libur
(Sumber : Analisis Data, 2023)



















Gambar 3 Grafik Indeks Parkir Mobil Pada Hari Libur
(Sumber : Analisis Data, 2023)


Volume Parkir
Volume parkir adalah jumlah kendaraan yang terlibat dalam suatu beban parkir (kendaraan-kendaraan per periode waktu tertentu biasanya per hari). Untuk  mengetahui volume parkir, maka dapat ditentukan besarnya ruang parkir yang dibutuhkan. Semakin besar volume kendaraan maka kebutuhan ruang parkirnya akan semakin meningkat pula. Volume parkir dapat dihitung dengan menggunakan rumus di bawah ini :
Tabel 2 Volume Parkir Kendaraan Mobil dan Motor Pada Hari Kerja
	[bookmark: _Hlk152461869]No.
	Waktu Pengamatan
	Volume Parkir Kendaraan

	
	
	

	
	
	Senin
	Selasa
	Rabu
	Kamis
	Jumat

	
	
	Mobil
	Motor
	Mobil
	Motor
	Mobil
	Motor
	Mobil
	Motor
	Mobil
	Motor

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Sebelum jam 06.00
	10
	8
	9
	10
	11
	14
	12
	10
	10
	7

	2
	06.00 - 06.30
	15
	19
	12
	15
	17
	22
	14
	17
	19
	15

	3
	06.30 - 07.00
	17
	16
	18
	12
	19
	24
	14
	19
	26
	12

	4
	07.00 - 07.30
	22
	11
	14
	18
	16
	19
	15
	14
	16
	10

	5
	07.30 - 08.00
	13
	13
	15
	15
	12
	21
	15
	12
	12
	10

	6
	08.00 - 08.30
	18
	10
	11
	15
	14
	18
	14
	25
	12
	14

	7
	08.30 - 09.00
	19
	14
	11
	13
	13
	23
	15
	15
	13
	15

	8
	09.00 - 09.30
	15
	18
	12
	21
	12
	19
	20
	15
	13
	18

	9
	09.30 - 10.00
	22
	24
	12
	19
	14
	23
	16
	26
	12
	16

	10
	10.00 - 10.30
	14
	25
	11
	22
	15
	25
	19
	27
	13
	19

	11
	10.30 - 11.00
	12
	19
	12
	25
	16
	31
	16
	21
	22
	17

	12
	11.00 - 11.30
	14
	25
	21
	22
	15
	22
	13
	27
	14
	19

	13
	11.30 - 12.00
	11
	16
	13
	21
	12
	23
	19
	18
	17
	18

	14
	12.00 - 12.30
	21
	17
	16
	13
	19
	23
	17
	19
	14
	10

	15
	12.30 - 13.00
	12
	17
	13
	11
	13
	21
	19
	19
	11
	8

	16
	13.00 - 13.30
	12
	15
	10
	11
	13
	18
	21
	14
	21
	19

	17
	13.30 - 14.00
	13
	12
	20
	16
	14
	16
	18
	12
	16
	16

	18
	14.00 - 14.30
	13
	10
	14
	13
	14
	21
	15
	17
	16
	15

	19
	14.30 - 15.00
	13
	12
	16
	15
	14
	22
	15
	18
	14
	14

	20
	15.00 -15.30
	13
	15
	18
	16
	14
	23
	17
	19
	12
	13

	21
	15.30 - 16.00
	15
	16
	15
	18
	16
	20
	14
	16
	17
	16

	22
	16.00 - 16.30
	12
	12
	12
	16
	13
	23
	16
	19
	15
	11

	23
	16.30 - 17.00
	14
	17
	13
	15
	15
	20
	14
	16
	14
	10

	24
	17.00 - 17.30
	12
	11
	11
	14
	13
	20
	15
	16
	12
	13

	25
	17.30 - 18.00
	13
	12
	10
	23
	14
	18
	17
	14
	14
	14

	26
	18.00 - 18.30
	15
	13
	12
	12
	16
	20
	18
	16
	13
	12

	27
	18.30 - 19.00
	16
	15
	13
	12
	17
	17
	14
	13
	11
	13

	28
	19.00 - 19.30
	12
	10
	10
	11
	13
	14
	14
	11
	12
	8

	29
	19.30 - 20.00
	12
	10
	9
	10
	13
	14
	12
	10
	10
	7

	30
	20.00 - 20.30
	10
	10
	9
	10
	11
	14
	12
	10
	10
	7

	31
	20.30 - 21.00
	10
	9
	9
	10
	11
	14
	12
	10
	10
	7

	Jumlah
	430
	443
	392
	464
	428
	608
	470
	505
	431
	396

	Jumlah Total
	873
	856
	1036
	975
	827

	(Sumber Analisis Data, 2023)


(Sumber : Analisis Data, 2023)
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(Sumber : Analisis Data, 2023)Volume Parkir Kendaraan Motor
40
30
20
10
0
Senin
Selasa
Rabu
Kamis
Jumat

Gambar 5 Grafik Volume Parkir Motor Pada Hari Kerja
(Sumber :Analisis Data, 2023)


Dari Gambar 4.5. dapat dilihat bahwa volume parkir mobil maksimum terjadipada hari Jumat pada pukul 06.30 – 07.00 WIT yaitu sebesar 26 kendaraan, sedangkan volume parkir minimum terjadi pada hari Senin pada pukul 20.00 - 21.00 WIT, Selasa pada pukul 13.00-13.30 WIT, 17.30 - 18.00 WIT, dan 19.00 - 19.30 WIT, jumat pada pukul 19.30 – 21.00 WIT yaitu sebesar 10 kendaraan. Dari Gambar 4.6. dapat dilihat bahwa volume parkir motor maksimum terjadi pada hari Rabu pukul 10.30 - 11.00 WIT sebesar 31 kendaraan, sedangkan volume parkir minimum terjadi pada hari Jumat pukul 19.30 – 21.00 WIT, sebesar 7 kendaraan.
Tabel 3 Durasi Parkir Mobil dan Motor Pada Hari Kerja
	  

No.
	

Waktu Pengamatan
	

 Durasi Parkir (Jam)
	Durasi Parkir (Jam/Kendaraan)

	
	
	
	Senin
	Selasa
	Rabu
	Kamis
	Jumat

	
	
	
	Mobil
	Motor
	Mobil
	Motor
	Mobil
	Motor
	Mobil
	Motor
	Mobil
	Motor

	1
	Sebelum jam 06.00
	
	0,31
	0,16
	0,31
	0,23
	0,38
	0,30
	0,40
	0,19
	0,35
	0,15

	2
	06.00 - 06.30
	0,5
	0,37
	0,37
	0,38
	0,16
	0,55
	0,41
	0,43
	0,30
	0,62
	0,24

	3
	06.30 - 07.00
	1
	0,49
	0,31
	0,35
	0,21
	0,48
	0,47
	0,30
	0,29
	0,79
	0,15

	4
	07.00 - 07.30
	1,5
	0,52
	0,14
	0,45
	0,30
	0,41
	0,34
	0,36
	0,21
	0,41
	0,09

	5
	07.30 - 08.00
	2
	0,37
	0,21
	0,35
	0,14
	0,28
	0,37
	0,36
	0,19
	0,35
	0,11

	6
	08.00 - 08.30
	2,5
	0,40
	0,16
	0,21
	0,18
	0,28
	0,28
	0,36
	0,42
	0,38
	0,13

	7
	08.30 - 09.00
	3
	0,46
	0,23
	0,38
	0,14
	0,38
	0,37
	0,43
	0,21
	0,28
	0,04

	8
	09.00 - 09.30
	3,5
	0,34
	0,29
	0,24
	0,37
	0,35
	0,24
	0,59
	0,19
	0,41
	0,21

	9
	09.30 - 10.00
	4
	0,37
	0,39
	0,24
	0,37
	0,41
	0,28
	0,46
	0,38
	0,24
	0,24

	10
	10.00 - 10.30
	4,5
	0,37
	0,39
	0,28
	0,32
	0,35
	0,26
	0,46
	0,36
	0,31
	0,32

	11
	10.30 - 11.00
	5
	0,31
	0,18
	0,38
	0,48
	0,45
	0,63
	0,43
	0,21
	0,62
	0,26

	12
	11.00 - 11.30
	5,5
	0,37
	0,31
	0,38
	0,32
	0,35
	0,41
	0,26
	0,27
	0,14
	0,26

	13
	11.30 - 12.00
	6
	0,18
	0,06
	0,49
	0,30
	0,31
	0,41
	0,53
	0,19
	2,88
	0,30

	14
	12.00 - 12.30
	6,5
	0,55
	0,31
	0,38
	0,14
	0,41
	0,26
	0,33
	0,27
	0,41
	0,04

	15
	12.30 - 13.00
	7
	0,22
	0,29
	0,17
	0,05
	0,21
	0,34
	0,40
	0,29
	0,31
	0,06

	16
	13.00 - 13.30
	7,5
	0,28
	0,23
	0,59
	0,09
	0,17
	0,11
	0,46
	0,17
	0,55
	0,13

	17
	13.30 - 14.00
	8
	0,18
	0,12
	0,31
	0,16
	2,50
	0,15
	0,43
	0,10
	0,45
	0,17

	18
	14.00 - 14.30
	8,5
	0,18
	0,14
	0,42
	0,21
	0,41
	0,43
	0,26
	0,25
	0,38
	0,13

	19
	14.30 - 15.00
	9
	0,18
	0,10
	0,52
	0,23
	0,35
	0,39
	0,33
	0,19
	0,41
	0,19

	20
	15.00 -15.30
	9,5
	0,25
	0,21
	0,38
	0,21
	0,31
	0,30
	0,43
	0,27
	0,38
	0,00

	21
	15.30 - 16.00
	10
	0,25
	0,21
	0,35
	0,23
	0,52
	0,32
	0,17
	0,06
	0,48
	0,26

	22
	16.00 - 16.30
	10,5
	0,22
	0,14
	0,42
	0,28
	0,24
	0,41
	0,43
	0,21
	0,45
	0,17

	23
	16.30 - 17.00
	11
	0,31
	0,18
	0,21
	0,28
	0,21
	0,32
	0,40
	0,13
	0,35
	0,17

	24
	17.00 - 17.30
	11,5
	0,28
	0,04
	0,28
	0,25
	0,35
	0,28
	0,33
	0,21
	0,31
	0,21

	25
	17.30 - 18.00
	12
	0,31
	0,14
	0,38
	0,48
	0,21
	0,30
	0,33
	0,02
	0,45
	0,21

	26
	18.00 - 18.30
	12,5
	0,40
	0,06
	0,38
	0,16
	0,35
	0,26
	0,53
	0,13
	0,35
	0,21

	27
	18.30 - 19.00
	13
	0,46
	0,12
	0,21
	0,09
	0,38
	0,26
	0,40
	0,04
	0,35
	0,19

	28
	19.00 - 19.30
	13,5
	0,22
	0,14
	0,24
	0,21
	0,41
	0,26
	0,36
	0,13
	0,35
	0,13

	29
	19.30 - 20.00
	14
	0,34
	0,12
	0,21
	0,18
	0,41
	0,24
	0,36
	0,02
	0,31
	0,06

	30
	20.00 - 20.30
	14,5
	0,28
	0,02
	0,28
	0,21
	0,35
	0,28
	0,36
	0,15
	0,24
	0,13

	31
	20.30 - 21.00
	15
	0,28
	0,14
	1,33
	0,21
	0,35
	0,28
	0,36
	0,17
	0,31
	0,13

	Jumlah
	10,02
	5,94
	11,55
	7,18
	13,11
	9,96
	12,06
	6,21
	14,64
	5,09

	Jumlah Total
	15,96
	18,72
	23,07
	18,27
	19,72


(Sumber : Analisis Data, 2023)


Tabel 4 Tingkat Penggunaan Mobil dan Motor pada Hari Kerja
	[bookmark: _Hlk152463149]No
	Waktu Pengamatan
	
	Senin
	Selasa
	Rabu
	Kamis
	Jumat

	
	
	Mobil
	Motor
	Mobil
	Motor
	Mobil
	Motor
	Mobil
	Motor
	Mobil
	Motor

	1
	Sebelum jam 06.00
	0,28
	0,33
	0,25
	0,42
	0,31
	0,58
	0,33
	0,42
	0,28
	0,29

	2
	06.00 - 06.30
	0,33
	0,75
	0,31
	0,29
	0,44
	0,79
	0,36
	0,67
	0,50
	0,46

	3
	06.30 - 07.00
	0,44
	0,63
	0,28
	0,38
	0,39
	0,92
	0,25
	0,63
	0,64
	0,29

	4
	07.00 - 07.30
	0,47
	0,29
	0,36
	0,54
	0,33
	0,67
	0,31
	0,46
	0,33
	0,17

	5
	07.30 - 08.00
	0,33
	0,42
	0,28
	0,25
	0,22
	0,71
	0,31
	0,42
	0,28
	0,21

	6
	08.00 - 08.30
	0,36
	0,33
	0,17
	0,33
	0,22
	0,54
	0,31
	0,92
	0,31
	0,25

	7
	08.30 - 09.00
	0,42
	0,46
	0,31
	0,25
	0,31
	0,71
	0,36
	0,46
	0,22
	0,08

	8
	09.00 - 09.30
	0,31
	0,58
	0,19
	0,67
	0,28
	0,46
	0,50
	0,42
	0,33
	0,42

	9
	09.30 - 10.00
	0,33
	0,79
	0,19
	0,67
	0,33
	0,54
	0,39
	0,83
	0,19
	0,46

	10
	10.00 - 10.30
	0,33
	0,79
	0,22
	0,58
	0,28
	0,50
	0,39
	0,79
	0,25
	0,63

	11
	10.30 - 11.00
	0,28
	0,38
	0,31
	0,88
	0,36
	1,21
	0,36
	0,46
	0,50
	0,50

	12
	11.00 - 11.30
	0,33
	0,63
	0,31
	0,58
	0,28
	0,79
	0,22
	0,58
	0,11
	0,50

	13
	11.30 - 12.00
	0,17
	0,13
	0,39
	0,54
	0,25
	0,79
	0,44
	0,42
	0,42
	0,58

	14
	12.00 - 12.30
	0,50
	0,63
	0,31
	0,25
	0,33
	0,50
	0,28
	0,58
	0,33
	0,08

	15
	12.30 - 13.00
	0,19
	0,58
	0,14
	0,08
	0,17
	0,67
	0,33
	0,63
	0,25
	0,13

	16
	13.00 - 13.30
	0,25
	0,46
	0,47
	0,17
	0,14
	0,21
	0,39
	0,38
	0,44
	0,25

	17
	13.30 - 14.00
	0,17
	0,25
	0,25
	0,29
	0,36
	0,29
	0,36
	0,21
	0,36
	0,33

	18
	14.00 - 14.30
	0,17
	0,29
	0,33
	0,38
	0,33
	0,83
	0,22
	0,54
	0,31
	0,25

	19
	14.30 - 15.00
	0,17
	0,21
	0,42
	0,42
	0,28
	0,75
	0,28
	0,42
	0,33
	0,38

	20
	15.00 -15.30
	0,22
	0,42
	0,31
	0,38
	0,25
	0,58
	0,36
	0,58
	0,31
	0,00

	21
	15.30 - 16.00
	0,22
	0,42
	0,28
	0,42
	0,42
	0,63
	0,14
	0,13
	0,39
	0,50

	22
	16.00 - 16.30
	0,19
	0,29
	0,33
	0,50
	0,19
	0,79
	0,36
	0,46
	0,36
	0,33

	23
	16.30 - 17.00
	0,28
	0,38
	0,17
	0,50
	0,17
	0,63
	0,33
	0,29
	0,28
	0,33

	24
	17.00 - 17.30
	0,25
	0,08
	0,22
	0,46
	0,28
	0,54
	0,28
	0,46
	0,25
	0,42

	25
	17.30 - 18.00
	0,28
	0,29
	0,31
	0,88
	0,17
	0,58
	0,28
	0,04
	0,36
	0,42

	26
	18.00 - 18.30
	0,36
	0,13
	0,31
	0,29
	0,28
	0,50
	0,44
	0,29
	0,28
	0,42

	27
	18.30 - 19.00
	0,42
	0,25
	0,17
	0,17
	0,31
	0,50
	0,33
	0,08
	0,28
	0,38

	28
	19.00 - 19.30
	0,19
	0,29
	0,19
	0,38
	0,33
	0,50
	0,31
	0,29
	0,28
	0,25

	29
	19.30 - 20.00
	0,31
	0,25
	0,17
	0,33
	0,33
	0,46
	0,31
	0,04
	0,25
	0,13

	30
	20.00 - 20.30
	0,25
	0,04
	0,22
	0,38
	0,28
	0,54
	0,31
	0,33
	0,19
	0,25

	31
	20.30 - 21.00
	0,25
	0,29
	1,06
	0,38
	0,28
	0,54
	0,31
	0,38
	0,25
	0,25

	Jumlah
	9,06
	12,04
	9,19
	13,00
	8,89
	19,25
	10,14
	13,58
	9,86
	9,92

	Jumlah Total  
	21,10
	21,10
	28,14
	23,72
	19,78


(Sumber : Analisis Data, 2023)


KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Dari proses penelitian yang meliputi pengumpulan data dan analisis data,                      maka disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:
1. Kondisi eksisting dan Karakteristik Parkir Terminal Langgur
0. Penggunaan fasilitas parkir di wilayah studi masih memerlukan penataan khususnya untuk parkir di jalan atau (On Street Parking). Untuk parkir (On Street Parking) wilayah studi (Jalan Yusudarso) hampir semua jalan memakai sudut parkir pararel (00)
0. Untuk Mobil
Volume parkir dalam 1 jam survei (12.00 – 12.30) adalah 21 kendaraan, akumulasi tertinggi adalah 38 kend/jam, durasi parkir sebesar 2,88 jam/kend, tingkat penggunaan terbesar yaitu 56% dalam durasi waktu 09 – 09.30 jam, kapasitas parkir maksimum 342 kendaraan/jam, penyediaan parkir sebesar 36 kendaraan, indeks parkir maksimum dengan prosentase 0,64. Hal ini menunjukkan bahwa ruang parkir mobil pada saat hari puncak tidak dapat menampung permintaan parkir.
0. Untuk Sepeda Motor
Volume parkir dalam 1 jam (10.30 – 11.00) jam survei adalah 31 kendaraan, akumulasi tertinggi adalah 29 kend/jam, durasi parkir sebesar 0,47 jam/kend, tingkat penggunaan terbesar yaitu 092% dalam durasi waktu 1 jam (6.30 – 7.00), kapasitas parkir maksimum 913 kendaraan/jam, indeks parkir maksimum dengan prosentase 0,92. Hal ini menunjukkan bahwa ruang parkir mootor pada saat hari puncak tidak  dapat menampung permintaan parkir.
1. Penataan ruang parkir dapat diatur dengan memberi jarak ukuran petak parkir sesuai dengan Satuan Ruang Parkir (SRP). Untuk parkir sepeda motor dengan ukuran ruang parkir 0,75 x  2,00 m membutuhkan luas lahan parkir sebesar 1409,8 m2. Sedangkan untuk mobil dengan ukuran ruang parkir 2,5 x 5,00 m membutuhkan luas lahan parkir sebesar 750.5 m2. 
1. Rekomendasi yang dapat disampaikan dari hasil Evaluasi yang dihasilakan, perlu penembahan ruang parkir di terminal langgaur, sehingga tidak menyebabkan kemacetan didalam terminal dan di luar terminal.
Saran
[bookmark: _Hlk149611230]Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian diatas, penulis mencoba memberikan 3 (Tiga) saran. Adapun 3 (Tiga) saran tersebut antara lain :
1. Pihak pengelolah parkir sebaiknya memberi batasan-batasan ukuran  petak parkir sesuai Satuan Ruang Parkir (SRP) pada parkir mobil dan sepeda motor dengan memperjelas marka parkir untuk meningkatkan kapasitas parkir.
1. Perlu adanya rambu-rambu lalu lintas dan penunjuk arah yang jelas agar                penataan ruang parkir dapat tertata dengan rapi.
1. Kenadaran Mobil dan Motor di harapkan parkir pada ruang parkir yang telah di sediakan dan tidak parkir di bahu jalan agar tidak menimbulkan kemacaten pada areal terminal langgur.
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Indeks Parkir Mobil

Sabtu	Sebelum jam 06.00	06.00 - 06.30	06.30 - 07.00	07.00 - 07.30	07.30 - 08.00	08.00 - 08.30	08.30 - 09.00	09.00 - 09.30	09.30 - 10.00	10.00 - 10.30	10.30 - 11.00	11.00 - 11.30	11.30 - 12.00	12.00 - 12.30	12.30 - 13.00	13.00 - 13.30	13.30 - 14.00	14.00 - 14.30	14.30 - 15.00	15.00 -15.30	15.30 - 16.00	16.00 - 16.30	16.30 - 17.00	17.00 - 17.30	17.30 - 18.00	18.00 - 18.30	18.30 - 19.00	19.00 - 19.30	19.30 - 20.00	20.00 - 20.30	20.30 - 21.00	0.1388888888888889	0.1111111111111111	0.25	0.25	0.16666666666666666	0.19444444444444445	0.1388888888888889	0.1388888888888889	0.1111111111111111	0.1111111111111111	0.1388888888888889	0.1111111111111111	0.1388888888888889	0.22222222222222221	0.1111111111111111	0.1388888888888889	0.1388888888888889	0.1111111111111111	0.1111111111111111	0.16666666666666666	0.1388888888888889	0.1111111111111111	0.1111111111111111	0.16666666666666666	8.3333333333333329E-2	0.16666666666666666	8.3333333333333329E-2	8.3333333333333329E-2	0.1111111111111111	8.3333333333333329E-2	0.1111111111111111	Minggu	Sebelum jam 06.00	06.00 - 06.30	06.30 - 07.00	07.00 - 07.30	07.30 - 08.00	08.00 - 08.30	08.30 - 09.00	09.00 - 09.30	09.30 - 10.00	10.00 - 10.30	10.30 - 11.00	11.00 - 11.30	11.30 - 12.00	12.00 - 12.30	12.30 - 13.00	13.00 - 13.30	13.30 - 14.00	14.00 - 14.30	14.30 - 15.00	15.00 -15.30	15.30 - 16.00	16.00 - 16.30	16.30 - 17.00	17.00 - 17.30	17.30 - 18.00	18.00 - 18.30	18.30 - 19.00	19.00 - 19.30	19.30 - 20.00	20.00 - 20.30	20.30 - 21.00	0.30555555555555558	0.5	0.22222222222222221	0.33333333333333331	0.30555555555555558	0.30555555555555558	0.52777777777777779	0.52777777777777779	0.27777777777777779	0.3888888888888889	0.41666666666666669	0.3611111111111111	0.44444444444444442	0.3611111111111111	0.3611111111111111	0.19444444444444445	0.33333333333333331	0.44444444444444442	0.41666666666666669	0.41666666666666669	0.44444444444444442	0.3888888888888889	0.22222222222222221	0.3888888888888889	0.19444444444444445	0.30555555555555558	0.22222222222222221	0.30555555555555558	0.27777777777777779	0.27777777777777779	0.27777777777777779	





Indeks Parkir Motor

Sabtu	Sebelum jam 06.00	06.00 - 06.30	06.30 - 07.00	07.00 - 07.30	07.30 - 08.00	08.00 - 08.30	08.30 - 09.00	09.00 - 09.30	09.30 - 10.00	10.00 - 10.30	10.30 - 11.00	11.00 - 11.30	11.30 - 12.00	12.00 - 12.30	12.30 - 13.00	13.00 - 13.30	13.30 - 14.00	14.00 - 14.30	14.30 - 15.00	15.00 -15.30	15.30 - 16.00	16.00 - 16.30	16.30 - 17.00	17.00 - 17.30	17.30 - 18.00	18.00 - 18.30	18.30 - 19.00	19.00 - 19.30	19.30 - 20.00	20.00 - 20.30	20.30 - 21.00	0.375	0.625	0.54166666666666663	0.29166666666666669	0.58333333333333337	0.58333333333333337	0.5	0.58333333333333337	0.54166666666666663	0.375	0.41666666666666669	0.54166666666666663	0.29166666666666669	0.625	0.375	0.20833333333333334	0.20833333333333334	0.375	8.3333333333333329E-2	0.45833333333333331	0.41666666666666669	0.375	0.375	0.29166666666666669	0.25	0.41666666666666669	0.29166666666666669	0.5	0.25	0.33333333333333331	0.20833333333333334	Minggu	Sebelum jam 06.00	06.00 - 06.30	06.30 - 07.00	07.00 - 07.30	07.30 - 08.00	08.00 - 08.30	08.30 - 09.00	09.00 - 09.30	09.30 - 10.00	10.00 - 10.30	10.30 - 11.00	11.00 - 11.30	11.30 - 12.00	12.00 - 12.30	12.30 - 13.00	13.00 - 13.30	13.30 - 14.00	14.00 - 14.30	14.30 - 15.00	15.00 -15.30	15.30 - 16.00	16.00 - 16.30	16.30 - 17.00	17.00 - 17.30	17.30 - 18.00	18.00 - 18.30	18.30 - 19.00	19.00 - 19.30	19.30 - 20.00	20.00 - 20.30	20.30 - 21.00	0.33333333333333331	0.45833333333333331	0.5	0.16666666666666666	0.20833333333333334	0.125	0.33333333333333331	0.33333333333333331	0.25	0.375	0.20833333333333334	0.375	0.54166666666666663	0.375	0.41666666666666669	0.16666666666666666	8.3333333333333329E-2	0.25	0.45833333333333331	0.5	0.41666666666666669	0.58333333333333337	0.5	0.45833333333333331	0.33333333333333331	0.5	0.29166666666666669	0.25	0.16666666666666666	0.29166666666666669	0.29166666666666669	
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